七、 溫室載重分析

溫室設計載重為各國溫室設計規範的基本要項，其載重的主要組合 (如圖1 )包含：

(一) 永久載重 (靜載重)

主要為溫室之主結構 (被覆與結構) 及結構上連接的固定設備重量。

(二) 可變載重 (活載重)

包含風、雪、地震、溫度等環境載重，作物、維修、運搬等作業載重。

(三） 載重組合

依規範別、時間性、區域性、應用性而有不同的載重組合。



溫室載重分析